{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":92,"n_cols":11,"rows_kept":92,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,2,9],[43,10,44,10],[68,1,72,1],[68,2,72,2],[68,3,72,3],[68,4,72,4],[68,6,72,6],[68,7,72,7],[68,8,72,8],[68,9,72,9],[68,10,72,10],[75,1,76,1],[78,3,80,3],[83,1,85,1],[83,2,84,2],[83,3,84,3],[83,4,84,4],[83,6,84,6],[83,7,84,7],[83,8,84,8],[83,9,84,9],[83,10,84,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["2026年甘肃省高等学校产业支撑计划“龙头对龙头”行动企业技术需求清单"]
["单位（盖章）：                          联系人：                                  联系方式：                                     日期："]
["序号","所在市州","企业名称","企业性质（可多选）","所属重点产业链","技术需求","支持条件","联系人","联系电话","电子邮箱","备注"]
[1,"甘肃省\n酒泉市","敦煌研究院","研究型事业单位","社会文化\n发展领域","研发使用于敦煌莫高窟壁画制作材质工艺高精度、高灵敏度、高时效的多模态信息数据采集方法\n技术体系。","提供研发过程中所需的模拟试块，配备\n相关保护技术人员参与项目研发，并为\n最终技术方法在莫高窟洞窟原位应用示\n范提供场地支撑。","殷耀鹏",17789574141,"yinyp@dha.ac.cn"]
[2,"白银市","甘肃百杞元生物\n科技有限公司","民营企业","农产品加工","产品研发","研发经费及场地","姚晓宁",13995084111,"419310772@qq.com"]
[3,"甘肃省\n嘉峪关市","嘉峪关大友嘉镁钙业有限公司","国有企业","钢铁","回转窑窑尾废气二氧化碳捕集及余热利用\n背景：目前有6条回转窑生产线，1条双梁窑生产线及一条轻质碳酸钙生产线，全年二氧化碳排放量约145万吨，烟气出口温度在220℃度以下\n需求：回转窑二氧化碳捕集，加氢制甲醇做燃料使用；回转窑窑尾烟气余热利用。","提供科研条件和经费支持（具体面议）","杨雪萍",13399361062,"yangxueping@jygdy"]
[4,"甘肃省\n嘉峪关市","嘉峪关大友企业集团有限责任公司硅业分公司","国有企业","有色金属冶炼和压延加工业(硅冶炼)","1、组织研究开发半导体级工业硅产品（纯硅中微量元素杂质C、B、P、Pb、Bi、Ti、Ni等含量均减低至100ppm以下，上述杂质含量总计不超过500ppm，Fe、Al、Ca等主要元素含量均大幅下降。）\n2、组织研究开发高纯晶硅用工业硅产品（P≦0.008%、B≦0.006%；Ti≦0.05%。）\n3、组织研究开发特钢用高纯硅铁产品。\n4、参与我公司矿热炉智能控制系统的研究开发。\n5、组织对全流程生产工艺进行优化提升，以持续提升单台矿热炉日均产量，持续降低冶炼电单耗，降低生产成本。\n6、组织开展工业硅除尘灰综合利用项目的研究开发。\n7、组织开展工业硅精炼硅渣的提纯利用技术研究与应用。\n8、组织开展矿热炉节能节电技术研究开发。","按照上级部门要求执行","王宏斌",13830166902,"wanghongbin@qq.com"]
[5,"甘肃省\n嘉峪关市","甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司","国有企业","新材料","S32101双相不锈钢的耐腐蚀性、疲劳寿命、屈服强度与经济性等相对其他不锈钢优良，广泛应用于核电机组。酒钢在S32101双相不锈钢的研发与生产仍处于空白。双相不锈钢的加工塑性差及表面易氧化等，使其在国产化过程中遇到了诸多问题，如边损严重、表面易出现裂纹、高温性能不达标。因此寻求技术团队与酒钢联合开发该钢种，打通生产工艺，产品质量达到客户要求。","1.企业在“龙头对龙头”行动中，能够为高校科研人员提供技术研发的试验及场地、工业化生产设备、人员、资金等方面的支持；\n2.可引进高校博士后人员进入酒钢博士后工作站开展科研项目研究，开展研究生联合培养等人才方面的支持。\n3.与企博士共同开展S32101双相不锈钢的研制开发，共同申报甘肃省科技项目。","陈兴润",15719398503,"chenxingrun@jiugang.com"]
[6,"甘肃省\n嘉峪关市","甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司","国有企业","钢铁加工","酒钢宏宇新材料公司450MPa级以上高强涂镀产品存在带头、带中、带尾性能差异问题，影响客户加工使用，现需要对目前宏宇新材料公司高强涂镀产品生产工艺进行优化，包含热轧、冷轧、镀锌全工艺流程，保证同一母卷产品性能和组织均匀性，以达到客户加工使用要求。","1.企业在“龙头对龙头”行动中，能够为高校科研人员提供技术研发的试验及场地、工业化生产设备、人员、资金等方面的支持；\n2.可引进高校博士后人员进入酒钢博士后工作站开展科研项目研究，开展研究生联合培养等人才方面的支持。","王瑾",13893797217,"wangjin@jiugang.com"]
[7,"甘肃省\n嘉峪关市","甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司","国有企业","钢铁加工","极薄规格（0.02-0.2mm）冷轧优特钢、电工钢等产品在宏宇新材料公司酸洗冷连轧、退火等可行性和关键技术。","1.企业在“龙头对龙头”行动中，能够为高校科研人员提供技术研发的试验及场地、工业化生产设备、人员、资金等方面的支持；\n2.可引进高校博士后人员进入酒钢博士后工作站开展科研项目研究，开展研究生联合培养等人才方面的支持。","狄彦军",18993782620,"diyanjun@jiugang.com"]
[8,"甘肃省\n嘉峪关市","甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司","国有企业","钢铁加工","高强钢开发工作，研究Q500-Q690高强钢轧制工艺，确定各规格加热制度、轧制制度、热处理制度等，研究合金元素在高强钢中的具体作用。","1.技术转移与联合研发。高校提供专利技术、科研成果转化支持，企业需配合中试或产业化落地。    \n2.人才支持。高校派遣专家团队（教授、博士）参与企业技术攻关，企业需提供实践场地和数据支持。  \n3.资源共享。开放高校实验室、检测平台或中试基地供企业使用，共享行业数据库、技术标准或政策分析报告。","刘国良","13209483707","liuguoliang@jiugang.com"]
[9,"甘肃省\n嘉峪关市","甘肃东兴铝业有限公司","国有企业","铝合金加工","高耐蚀锻造用5083铝合金圆铸锭研发 5083铝合金具有优良的耐腐蚀性、焊接性能、易成形性能以及力学性能，使其在船舶等多种需要锻造领域具有较好的适用性。在满足该合金合金在使用过程中承受各种耐蚀、载荷的要求，实现5083铝合金圆铸锭研发与产业化，从而有效支撑甘肃省科技助力高质量发展行动。需通过计算和实验，确定不同工艺参数对铝合金圆铸锭凝固过程温度场、流场等的影响；定量阐明主要工艺参数对凝固组织的影响规律，为优化铝合金圆铸锭控制工艺提供优化参考。","1.企业在“龙头对龙头”行动中，能够为高校科研人员提供技术研发的试验及场地、工业化生产设备、人员、资金等方面的支持；\n2.可引进高校博士后人员进入酒钢博士后工作站开展科研项目研究，开展研究生联合培养等人才方面的支持。","杨成亮",18009478968,"yangchengliang@jiugang.com"]
[10,"甘肃省\n嘉峪关市","嘉峪关宏晟电热有限责任公司","国有企业\n高新技术企业","新能源及\n装备制造","对酒钢及周边区域二氧化碳需求进行调研分析，确定捕集规模，形成宏晟煤电机组二氧化碳捕集技术方案；研究二氧化碳深度利用、封存技术，形成可行性意见；研究利用风光弃电实施绿电制氢相关技术的研究；最终形成宏晟二氧化碳捕集和区域内资源化利用的总体可行性技术方案。","1.单位内部提供开展科研实验的场地条件；2.按照政策要求，配套提供一定的资金支持；3.提供一定数量的科研人员协助开展研究。注：项目申报时需签订预联合研究的合作协议。","岳永泰",13993799590,"yueyongtai@jiugang.com"]
[11,"甘肃省\n嘉峪关市","酒钢集团西部重工股份有限公司","国有企业\n高新技术企业\n专精特新企业","装备制造","1.大直径（超过5米）球磨机衬板用关键耐磨复合材料研发与应用：现有大直径球磨机衬板耐磨性不足，频繁更换造成了大量资源浪费，希望与省内高校合作，开发出耐磨复合材料，既保证衬板不断裂，又能明显提高耐磨性。\n2.超大直径（超过10米）半自磨机和自磨机用关键耐磨材料研发与应用：现有超大直径半自磨机和自磨机用衬板、护板和提升条等关键耐磨材料寿命偏低，希望与省内高校合作，开发出能明显提升零件耐磨性的材料或工艺。","1.为项目合作研发团队提供相应的办公场所，配备办公设备，根据项目具体情况，配套部分研发经费。\n2.支持现场试验条件，提供试验设备和试验操作人员。","张燕强",13830184336,"zhangyanqiang@jiugang.com"]
[12,"甘肃省\n嘉峪关市","甘肃祁牧乳业有限责任公司","国有企业\n科改示范企业\n高新技术企业\n专精特新企业","生物制药","1.深入探究γ-氨基丁酸在青贮饲料中的合理配比，全面评估γ-氨基丁酸乳酸菌对动物健康的长期影响，并运用代谢组学分析发酵产物，研究对乳房炎发病率的控制机理；同时建立灵敏、快速的γ-氨基丁酸检测方法，研究γ-氨基丁酸在产业链后端生鲜乳及乳制品产品中的含量及功能特性，开发具有相应功能性的乳制品新产品。\n2.分离、筛选可用于乳制品发酵的专利益生菌株及酵母菌，并开发具有养生保健等功能性的发酵乳产品。\n3.研究可用于辅助治疗和预防奶牛疾病的益生菌作用机理，筛选开发有效益生菌生物制剂产品。","1.公司现有奶牛存栏1万头，标准化养殖场2个，日产100吨乳制品加工厂1个，为项目及研究团队试验样本的采集和动物试验提供充足保障；\n2.公司可为该项目及团队成员提供充足的奶牛养殖及乳制品加工试验场地及相关的部分仪器设备；\n3.公司现有公共营养师、动物保健师和繁育师，可根据项目需求，优先供项目组调度和使用。","王瑞云\n郎昌兵",18219679267,"wangruiyun@jiugang.com"]
[13,"甘肃省\n嘉峪关市","甘肃宏汇能源化工有限公司","国有企业","石油化工","酒钢煤化工转型发展相关技术研究。结合酒钢煤炭分质利用项目一期工程,干馏回转窑装置与煤焦油宽馏分加氢技术均属于创新的、工艺示范性的首套装置，工艺不成熟且具有研究创新性,目前存在干馏生产装置无法达到设计负荷、生产成本居高、生产指标受限、移动颗粒床改造新增技术难题等问题，针对以上问题开展酒钢煤化工转型发展技术研究工作，技术需求包括：1.制加氢现有设备转型发展研究2.生产沥青、炭黑油、航空煤油技术研究3.酚油提取技术研究4.生产高炭材料技术研究5.煤化工产业链延伸技术研究等。","企业在“龙头对龙头”行动中，能够为高校科研人员提供技术研发的试验及场地、工业化生产设备、人员、资金等方面的支持；可引进高校博士后人员进入酒钢博士后工作站开展科研项目研究等人才方面的支持。","张婷婷","18909473963","zhangtingting@jiugang.com"]
[14,"武威市","武威金仓生物科技有限公司","民营企业","新材料","开展肥料增效剂产品开发、产品检测分析及应用推广研究（小区、大田、示范田等）","提供项目科研经费保障及工作生活配套，具体可议","于鹏海","18693509008","434469910@qq.com"]
[15,"甘南藏族自治州","合作市嘉宝有机肥开发有限公司","民营企业","农业","1、高纯度硫酸镁制备技术开发：开展从固废中提取高纯度硫酸镁的实验研究，保障硫酸镁纯度达到国家标准，控制铁含量在较低水平，并开发相应工艺包。\n2、生物菌硫酸镁肥料产品研发：研制满足特定养分指标（镁、硫、氮磷钾等）的肥料产品，确保有效活菌数达标，实现作物增产效果，且养分配比可根据不同作物需求进行调整。","1、可为高校科研人员提供技术研发试验场地、设备设施、成果转化和配套加工等方面的支持；\n2、配备相应的实验场地和协助科研人员；\n3、项目立项后与合作高校签订技术开发相关协议、合同。","罗丹",18919990007,"1228710549@qq.com"]
[16,"兰州市","兰州城市供水（集团）有限公司","国有\n企业","饮用水\n安全","1、针对国务院办公厅《新污染物治理行动方案》导向，开展黄河流域和重点饮用水水源区域微塑料赋存及溯源研究，开展水源-水厂-管网全流程微塑料的污染特征及迁移规律研究，探讨从源水到龙头微塑料在各处理环节中的去除效率和去除机制，揭示水源-水厂-管网全流程微塑料生态风险差异。针对饮用水中广泛存在的高毒性、难去除的典型微塑料开展高效去除关键核心技术攻关。构建水源-水厂-管网全流程微塑料赋存现状基础数据库及全流程微塑料控制系统。\n2、为响应美丽乡村建设的号召，保障村镇居民安全饮水目标。针对甘肃省村镇居民取水困难以及饮用水水源安全问题，研究季节性雨洪对村镇水源地的影响、开发适用于甘肃省村镇取水技术及设备、以无动力、低动力膜去除技术为核心研发村镇分散式水处理设备，研发常规工艺+强化工艺为核心的村镇集中式水处理设备，研发电渗析技术为核心的便携式脱盐设备，解决甘肃村镇安全饮水问题，构建村镇饮用水安全保障体系。","兰州城市供水（集团）有限公司作为大型二类供水企业，在城市水务经营领域积累了丰富的生产及科研经验，拥有大量自主研发技术和科研成果。现有职工1511人，其中大学本科以上学历808人，具备专业技术职称516人，具备中级工以上职业技能认定资格570人。具有较强的技术创新实力，是行业内首批通过国家计量认证评审（CMA）的机构，目前也是全省唯一一家具备检测6大类12个标准190多个指标资质能力的机构，被住建部授予“国家城市供水水质监测网兰州监测站”，科研仪器设备总数达到二百八十余台套，原值近二千万元。","潘龙",18054179623,"86234144\n@qq.com"]
[17,"兰州市","兰州电机股\n份有限公司","国有企业\n高新技术企业","装备制造","顶驱钻井系统高转矩密度永磁游标电机关键技术研究及应用。结合石油钻井顶驱系统低速大转矩应用场合，针对磁场调制型高转矩密度电机进行设计研究，主要围绕提升转矩密度、效率、可靠性以及适应复杂工况的能力展开。技术需求包括：\n1.解决传统永磁电机在低速大转矩场景下易出现转矩脉动、效率下降问题。一是新型磁场调制拓扑结构(如双调制、谐波调制)设计，提升气隙磁场谐波利用率。二是多物理场耦合建模(电磁-热-应力),优化极槽配合与调制极参数。三是动态磁场调控技术(如混合励磁),适应变负载工况。高效运行范围宽，在25%～150%范围内效率大于94%,空载反电动势谐波畸变率≤3%。\n2.采用高饱和磁密材料(如非晶合金、软磁复合材料)实现高转矩密度设计。\n3.低速稳定性与转矩品质提升。一是转矩脉动抑制算法(如精确谐波电流注入、模型预测控制)。二是齿槽转矩优化(斜极/斜槽设计、磁极分段移位)。三是转矩脉动≤5%。\n4.基于负载转矩观测器的实时调速策略，应对冲击性负载。\n5.减少稀土用量(如铁氧体替代方案)、模块化设计，为产业化应用降低成本。\n6.电磁设计参数：①峰值转矩可达到额定转矩的2-3倍(短时过载能力);②50~500rpm;③转矩密度≥20N ·m/L。\n7.结构参数：①长径比1.0~1.5;②冷却方式：强制风冷/油冷(IP65防护等级)③绝缘等级：Ⅱ级(耐高温180℃);④抗震等级：IEC 60068-3(耐受钻井振动);⑤防爆认证：ATEX/API标准(易燃易爆环境)。","我公司位于甘肃省兰州新区，占地面积1440亩、建筑面积35万平方米。公司是国家级“高新技术企业”国家级“知识产权优势企业”,拥有省级“工程技术研究中心”“工业设计中心”“西北地区(甘肃)电机设备动员中心”“甘肃省新能源和高效节能电机系统与装备技术创新中心”“风力发电和装备制造工程研究中心”“甘肃省特种电机研发生产基地军民融合协同创新中心”“省级企业技术中心”等研发平台。设计研发支撑公司建立有CAD、PDM/三维+PLM、CAE、CAPP等数字研发系统，以及多物理场分析软件，可以实现电机设计仿真分析，对电机各种电磁方案进行计算、比较、分析、优化。实现了电机三维设计与工艺仿真、信息采集与优化管理、生产计划与制造执行的完美结合，最大程度的缩短了产品的研发周期。\n生产制造基础\n公司目前拥有加工、检测及试验设备1600余台套，主要设备数控化率达86%,先进的数控加工中心，冲剪、焊接、线圈制造、浸漆、检测等电机制造关键工序实现智能化，仪器设备原值达26911.38439万元。为科研样机成果转化提供了加工制造基础。\n科研经费支撑\n公司自有现金流充足，可以根据项目任务及时、充足的配套项目运行所需经费，确保公司任务需求项目的顺利开展后勤保障和服务企业可提供良好的办公和科研场地及日常经费，根据研究需求，增加必要的仪器、设备等科研手段，为参加学术和技术活动提供便利及经费的支持。另外，公司还为外来专家备有多套公寓式住房，内部住房环境优美、室内设施配置齐全，可以为研究人员提供居住。","赵庆礼","0931-5150312","Ld_zsb@163.com"]
[18,"酒泉市","酒泉奥凯种子机械股份有限公司","民营企业","现代农业","戈壁日光温室增温防冻技术装备、无土栽培设施与系统研发","承担装备试制、推广应用费用","李彦伟",18109373268,"394927157@qq.com"]
[19,"兰州市","丝绸之路大数据有限公司","国有企业","网络安全","数据安全、云安全、人工智能、多云监管、态势感知等方面的网络新技术和新理念","网络安全专业科学研究团队，具备专业的研究开发能力和经验，有成功应用于实践的科研成果，能够根据市场需求独立完成研究任务。","伍晓璐",18009312683,"srbigdatahr@163.com"]
[20,"兰州市城关区","甘肃城市大数据运营有限公司","国有企业","大数据、工业互联网、人工智能","1、大数据领域进行​实时分析与智能算法​、数据治理与跨域融合、可视化与决策支持以及大数据赋能企业、政府、城市业务发展等方面研究。\n2、工业互联网领域进行平台架构与系统集成、​工业软件与机器人集成、企业数字化转型赋能等方面研究。​\n3、人工智能领域进行算法创新与模型优化、垂直场景落地应用等方面研究。","要求具备独立开展技术研发、产品设计的能力，部分项目明确需有科技成果转化经验；需具备跨学科团队协作经验，需熟悉互联网行业的政策法规、技术发展趋势及市场需求。","王鸿涛",19993152044,"whitaker@dingtalk.com"]
[21,"天水市","天水长城开关厂集团有限公司","国有控股公司","电工电器产业链","复杂结构零、部件优化设计及加工应用研究","研究课题所需试验仪器设备、仿真设计软件以及工程应用平台","何小亮",18294296762,"1372892925@qq.com"]
[22,"天水市","天水天光半导体有限责任公司","国有企业","新材料","1.围绕高导热一维/二维材料，构建多维协同导热网络，开展取向排列、界面修饰等界面调控设计，实现芯片封装的高效散热需求。\n2.针对金属/半导体材料，通过中间层构建、原子级界面调控等手段降低界面热阻，实现与芯片界面的热匹配与稳定散热。\n3.开发具有可逆热调控性能的热界面材料，适用于可控散热的芯片封装系统。\n4.构建适配纳米级结构的热性能多尺度检测方法，实现对芯片封装中热界面材料导热性能的精确评估。","1.可为科研人员提供试验场地；\n2.配备相应的办公场地和协助科研人员开展工作；\n3.项目立项后与合作高校签订技术开发相关协议、合同。","李应龙",18919216069,"LYL871@163.COM"]
[23,"兰州市","甘肃新陆港科技有\n限公司","国有企业、国家级高新技术企业、甘肃省科技型中小企业、甘肃省科\n技创新型企业、甘肃省专精特新中小企业","1.智慧交通\n2.智慧公路\n3.车路协同\n4.数据信息\n5.人工智能","1.实现公路交通道路养护巡检智能体构建及产业化，进行无人机数据驱动的公路路面裂缝检测关键技术研究及产业化，开展公路交通系统多主体协同感知平台研发及推广应用。2.为推动面向大宗货物干线物流的高时效、高安全、快响应、低能耗、低成本的多维度系统优化运输模式发展，构建货物中转节点选址模型和“内外双循环”的多层级供需平衡服务网络，建立单\\双程不同运输模式下的供需匹配优化模型，并结合实际煤炭运输通道案例验证，形成自动驾驶全链式智能调度方案。3.实现驾驶员注意力多级动态分级，实时进行驾驶员注意力的多级动态分级，构建精细化认知状态映射。进行认知—交通状态关联建模，构建动态风险预测模型，为智慧交通系统提供驾驶员状态感知与道路安全预警输入。同时，提出分层式个性化干预方案。4.公路交通“灾害”中，二次伤害的结果往往比首发更加严重，假设首发不可控，那么二次伤害的减灾预感知能够有效的降低损伤，故在车路云一体化的前提下，以损失最小化为目标，开展智慧公路减灾预感知模型建立与实践。","1.甘肃新陆港科技有限公司是甘肃省智慧交通与智能网联汽车综合测试应用示范基地运营管理单位，被甘肃省交通运输厅、甘肃省工业和信息化厅、甘肃省公安厅委托为省内唯一的智能网联汽车道路测试与示范应用管理第三方机构，并组建了甘肃省智慧公路交通重点实验室车路协同与自动驾驶专业研究室，可提供实验研究场所面积约1093㎡。2.提供117.5公里车路协同自动驾驶测试与应用场景，包括兰州新区城市开放道路测试区、兰州新区职教园区客运、货运、园区示范应用场景，以及清傅“5G+智慧公路”。3.依托公司负责开发运营的甘肃省车路协同监管平台、G312线清水驿至傅家窑一级公路车路协同管控平台，为相关科研工作提供数据支撑。4.依据公司产业发展方向与业务开展需求，结合企业实际为研究人员提出具有较高水平的科研项目。5.配备技术团队支撑科研工作。6. 依据双方议定，提供科研项目经费支出。","吴珊珊",18894026992,"1661794152@qq.com"]
[24,"兰州市","丝路梵天（甘肃）通信技术有限公司","国有企业","信息化","1.工业领域：利用 XR 大空间技术构建工业产品设计、装配与维修的虚拟仿真环境。在设计环节，需要技术支持实现从二维图纸到三维虚拟模型的快速转化，并具备实时协同设计功能；装配时，精确模拟装配流程，检测装配干涉问题；维修方面，提供故障诊断的虚拟指引与维修操作培训模拟。\n2.文化领域：期望借助 XR 大空间技术，实现对甘肃丰富历史文化遗产如长城堡寨、敦煌莫高窟等的高精度数字化复刻与还原。在复刻过程中，需要攻克超精细纹理捕捉、大规模场景建模等难题，以保证文物细节的完美呈现。同时，开发能够让用户深度参与文化体验的交互系统，例如通过手势、语音等方式与虚拟环境中的文化元素互动，了解历史故事与文化内涵。\n3.文旅领域：打造具有甘肃特色文旅景点的 XR 大空间沉浸式体验项目，像以长城文化、丝路文化为主题的大空间体验。这要求解决大空间内多人实时定位与交互问题，保证游客在自由活动时定位精准且交互流畅无延迟。还要实现高画质、高帧率的实时渲染，生动展现文旅场景的四季变化、昼夜更替等动态效果，增强沉浸感。​","1.人力支持：高校可派遣相关专业的教师与学生组成技术团队，参与到项目研发中。企业内部也将调配经验丰富的工程师，与高校团队紧密合作，共同攻克技术难题。同时，邀请行业内资深专家进行技术指导与培训，提升团队整体技术水平。​\n2.场地支持：校企双方提供专门的实验场地，用于 XR 大空间技术的测试与验证。场地具备良好的网络环境、充足的电力供应以及符合技术要求的空间布局，能够满足不同规模、不同类型的 XR 大空间项目测试需求。​\n3.资金支持：校企双方通过联合申报项目或设立专项研发资金的方式，用于购置先进的 XR 设备、软件工具以及支付研发过程中的各项费用。积极申请政府相关产业扶持资金，与高校共同努力，为技术研发提供充足的资金保障 。","严天峰",13309481996,"yantianfeng@163.com"]
[25,"兰州市","甘肃云港信息产业有限责任公司","国有企业","互联网数据服务","无人机技术研发","提供“入企入园”的高校青年博士教师提供必要的工作和生活条件，并根据相关财务规定报销交通费","孙世强",13909315869,"gsyungang@163.com"]
[26,"兰州市","甘肃供安保科技有限公司","民营企业\n高新技术企业","信息产业","1、AI驱动的校园餐饮数智化服务：利用AI算法精准融合校园餐饮异构数据，实现采购、供应、验收、结算的数智化重构与智能决策，提升服务效能。\n2、元宇宙与 VR 融合的校园餐饮虚拟化培训：融合元宇宙、VR 技术与AI构建虚拟培训系统，设计沉浸式培训内容及数字人导师个性化辅导，提升校园餐饮食品安全培训效果。\n3、基于AI大模型的校园食品供应链监管革新 ：融合多源异构数据，构建校园食品供应链AI智能监管大模型，实现多维度智能监管，科学构建供应商评价机制形成监管闭环。\n4、跨部门数据协同的校园食品供应链共治：如何保障跨部门数据共享安全前提下打破数据孤岛，构建数据协同与业务联动机制，实现多方共治与风险防控。","1.企业提供配套资金支持，主要用于补充项目研制过程的项目绩效和软件开发费用；\n2.企业提供算力支撑、软件开发环境和硬件条件。","赵其定",18919318575,"49186533@qq.com"]
[27,"武威市","甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司勤锋分公司","国有企业\n高新技术企业","信息产业，\n特色农产品及食品加工","1.集成人工智能算法，精准预测作物生长趋势，优化种植管理，实现资源高效配置，并通过自适应学习提升决策精准度。\n2.增设多样化高精度传感器，构建全面农田环境监测网络，实现远程实时监控与应急响应机制，提升农业管理效率与应急能力。\n3.构建综合管理平台，集成一体化管理界面，利用大数据分析挖掘生产规律，通过数据可视化辅助决策，同时确保数据安全与共享，推动农业数字化转型。","1.依托公司提供300亩高标准农田资源，提供完善的田林路渠等基础设施，以及丰富的农业资源，如优质的土壤、水源和气候条件，为科研项目提供坚实的物质基础。\n2.组建专业的技术团队，配备经验丰富的工程师和科研人员，为项目提供技术指导与支持。\n3.提供先进的农业机械设备、实验设备以及必要的原材料，如反应釜、树脂净化柱等，满足科研项目的实验与开发需求。","范宝玲","13689356482","1582529336@qq.com。"]
[28,"兰州市","甘肃赢思网络科技有限公司","民营企业\n高新技术企业","信息产业","以敦煌莫高窟数字资源为核心应用示范，聚焦数字文化遗产多维数据的集成处理与智能化管理，开展文化遗产多维数据智能管理平台的关键技术研究与系统集成开发工作。该平台建设目标为实现文化遗产数据的全面感知、动态监测与智能决策支持，通过整合先进的数据处理技术、人工智能和大数据分析技术，为文化遗产的保护、研究与传播提供坚实的技术支持。主要技术需求包括：\n1.多源异构文化遗产数据融合与特征表达研究，针对文化遗产图像、文献、音视频、三维建模等多模态数据，研发跨模态特征提取与对齐算法，构建统一的元数据描述体系，实现多源数据的结构化、语义化融合处理。\n2.面向多用户需求的可视化呈现引擎开发，基于用户兴趣建模与行为分析，研发个性化的数据可视化模块，支持图谱关联、时空演化、热点分析、三维交互等方式，提升平台的人机交互体验和数据传播能力。\n3.标准化开放API接口与协同服务体系设计，建立面向开发者和机构的开放API标准，支持数据查询、模型调用、系统对接等服务，推动平台与数字博物馆、科研系统、公共文化服务平台等多系统融合应用。\n4.文化遗产数据管理平台系统架构与模块集成，采用微服务架构设计，集成数据采集、存储、检索、分析、展示等功能模块，具备可扩展、易维护、高可用等工程特性，支撑平台持续迭代升级。\n5.平台应用验证与系统优化机制建设，在敦煌壁画场景进行平台部署与示范应用，采集用户反馈，开展系统稳定性、实用性、准确性等评估与持续优化研究。","1. 企业将提供80万元专项资金，用于支持平台研发过程中的算法优化、功能集成、接口构建、平台测试等关键环节，同时推动产学研深度融合协同攻关。\n2. 企业及合作单位开放部分高价值文化遗产数据资源（如敦煌图像、多媒体素材、三维模型等），并提供典型应用场景作为平台测试与示范环境，确保研发成果具备实践价值。\n3. 提供高性能服务器、图形工作站、数据库管理系统等平台搭建基础资源，配置完整的软件开发工具链及接口调试环境，满足系统开发、部署和联调需求。\n4. 企业组建专项对接团队，配合高校或研究机构开展联合研发、进度管理与技术评审，提供平台上线后的运营支持与应用推广协助。\n5. 对研发完成的系统进行实际场景验证，协助组织成果发布会、展览展示、技术交易等活动，推动研发成果在文化遗产保护、文博数字化、公共文化服务等领域的推广转化。","叶青",18909319813,"215777@qq.com"]
[29,"兰州市","甘肃萃英信息科技有限公司","民营企业\n高新技术企业","1. 信息产业\n2. 绿色环保（绿色矿山）","提出黄河流域生态灾害监测“感知-分析-报警-救援”体系，构建“空-天-地-水四维一体化”多机联动多模态数据协同智能监测感知技术体系。设计黄河流域复杂环境下灾害多维知识感知框架，自主研发智能监测机器人、智能沉降监测传感器等系列感知装备；构建机器人/无人机/移动边缘传感器集群生成式通用协同任务规划智能规划模型技术，设计黄河流域复杂环境下灾害多维知识监测框架，自主研发了灾害移动边缘监测传感器等系列监测装备；构建无网络条件下黄河流域灾害应急传输系统，提出云边端协同的多模态无缝通信算法，设计黄河流域复杂环境下告警信号即时通信框架，自主研发了野外无缝通信传输器件系列通信装备；提出灾害可预测性理论，针对非连续高动态灾害状态演化建模，突破多因素混沌传播的事件发现与预测技术，设计黄河流域复杂环境下灾害在线演化预测框架，自主研发黄河流域生态灾害智能监测即时预警大数据分析平台。","1.提供办公场地\n2.提供设备支持\n3.提供技术人员\n4.提供资金支持","刘佳英",13060481276,"13060481276@163.com"]
[30,"兰州市","甘肃省水利水电勘察设计研究院有限责任公司","国企","新材料、装备制造","高海拔寒旱区沙漠砂混凝土关键技术研究及应用。寒旱区混凝土耐久性差，砂源紧缺。沙漠砂资源丰富，性能研究与工程应用关键技术亟待突破。相关内容需要与甘肃民族师范学院贡力教授进行合作，技术需求如下：\n（1）高海拔寒旱区沙漠砂骨料性能表征与适用性研究；\n（2）高海拔寒旱气候作用下沙漠砂混凝土的收缩与抗裂性能研究；\n（3）沙漠砂混凝土抗冻耐久性能提升机制与设计方法；\n（4）材料调控与工程应用关键技术集成；研发适用于沙漠砂混凝土的矿物掺合料优化方案，开展高海拔结构构件试验与示范工程应用。","\n1.可提供科技成果实施所需的试验设备和基础装备；\n2.配备技术团队服务技术研发和应用示范；\n3.对高层次人才进行柔性使用。","陈文辉",13893649025,"327138524@qq.com"]
[31,"兰州新区","兰州兰石能源装备工程研究院有限公司","国有企业\n高新技术企业\n甘肃省专精特新中小企业\n","装备制造","1.研发适用于弱辐射环境下的物料车，掌握定位系统技术，解决辐射对物料车的传感器（视觉、激光雷达、UWB等）性能和系统稳定性的抗干扰，实现高精度定位功能；\n2.重点研究系统辐射耐受性机理及防护关键技术，评估传感器辐射退化规律，研究耐辐射器件、防护设计、硬件冗余及容错技术，测试验证其在辐射下的长期稳定性；\n3.研发在辐射环境下实现并保持高精度与高可靠性的物料车及定位技术，实现抗辐射鲁棒算法、多源信息融合及健康管理。","1.场地支持：拥有实验室、检测及中试场地，可共享科技资源开展技术攻关\n2.人员支持：拥有专业技术人员可进行产业攻关协同，以公司现有的省级企业技术中心、博士后科研工作站等研发平台开展项目联合研发及产业化。","苏亚兵",13919788601,"13919788601@126.com"]
[32,"白银市","白银有色集团股份有限公司","国企","有色冶金","湿法炼锌超重力强化锌粉置换除铜镉新技术研发，提升湿法炼锌净化除铜镉效率，降低湿法炼锌除铜镉阶段锌粉消耗量。","开发一套湿法炼锌锌粉智能浆化系统和超重力锌粉置换除铜镉高效净化系统","鲁兴武","0943-8246661","450816388@qq.com"]
[33,"白银市","白银有色集团股份有限公司","国有企业","有色金属新材料","目前，国内大部分湿法炼锌企业采用流态化焙烧—两段浸出—黄钾（钠）铁矾法除铁—锑盐净除杂方法进行锌精矿处理和提纯。尽管“铁矾法”应用促进了锌冶炼工业的发展，但随着环保要求更加严厉，优质资源锐减，铁矾工艺由于渣量大、锌回收率低、渣处理难度大已经不能满足循环经济发展的要求。若能开发出一种能有效推广的非铁矾除铁工艺，实现除铁渣的资源化利用，减少或消除环境污染，具有广阔的市场前景。影响湿法炼锌企业的环保和综合回收效益的主要是铁矾渣和酸浸渣，采用火法工艺对两渣进行挥发处理，工艺投资大、能耗大、处理成本高。因此，本项目开展使系统铁资源化，提高酸浸渣中的铅、银含量工艺路线，采用氧压浸出+赤铁矿除铁工艺，工艺可实现湿法炼锌渣的减量化、资源化。从白银公司当前的情况来看，湿法炼锌系统产能21万吨，年产铅银渣、铁矾渣各10万吨；若按火法工艺回收，处理成本高，还会带来一系列难以解决的环保问题。若能通过本项目的研发实施，对湿法炼锌系统浸出、除铁工艺的研究和改进，铅银渣、铁渣可减少10万吨以上，铅银渣铅品位可达到18%以上，铁渣含铁品位达到52%以上，可作为炼铁的原料；可带来显著的经济效益。项目具有很好的社会经济效益和市场竞争力。","白银有色集团股份有限公司的前身是白银有色金属公司，成立于1954年，是国家“一五”时期156个重点建设项目之一，新中国重要的有色金属基地。白银公司是甘肃省有色金属“龙头”企业，70年来，为中国有色工业和地方经济发展做出了重要贡献。在境内拥有金属和非金属矿山15个，具备矿山采选1000万吨、铜铅锌冶炼60万吨、黄金15吨、白银500吨的生产能力。“产业兴省、工业强省”和“四强”行动中站前排、担重任、挑大梁，加力发展新质生产力，深入推进新型工业化，改旧育新、提质扩量，积极构建以有色金属产业为主体、以战略性新兴产业和生产性服务业为“两翼”的现代化产业体系，持续强龙头、补链条、聚集群，努力打造“行业领先、国内一流、国际知名”现代跨国集团。\n白银有色集团股份有限公司技术中心（西北矿冶研究院）是国家认定企业技术中心，是公司技术创新体系的核心和基础。参与公司的发展战略和技术创新、技术改造、技术引进、技术开发规划与计划；负责研究开发和引进新技术、新产品、新工艺、新材料、新装备，开展引进技术的消化、吸收和创新工作；开展技术交流与合作；承担现有技术开发、现有产品改进和技术储备；培育面向生产经营的技术服务体系。","李俞良",15193035118,"408395329@qq.com"]
[34,"天水市","甘肃星火智能数控机床有限公司","国企","工业母机","重型卧式车削中心精密进给动静压原理设计及结构优化：通过对重型卧式车削中心纵、横向进给拖板及滑板静压油膜的分析、横向滚珠丝杠综合受力分析研究、纵向进给中单电机输入双齿轮输出的进给运动的分析研究，提供相关设计理论数据，优化进给结构，确保机床进给精度。如何保证加工精度、加工稳定性。机床主轴回转精度、刀具移动的定位精度和机床加工稳定性是最重要的技术难关。研究机床铣削装置的应用，铣削装置纵、横向进给运动通过床鞍的运动来实现。并且在铣削装置上配置有Y轴进给运动，通过Y轴上下行程的调整来实现铣削装置对工件圆周或端面上通孔及螺纹孔的加工，通过数控系统控制可实现X2、C、Y轴的三轴三联动。因此该装置的应用扩展了机床加工功能，提高了加工效率。为达成本报告目标要求，床身采用闭式静压导轨，通过油膜把导轨的两个面隔开，提高超重型机床运动部件的平稳性及爬行现象。如何解决静压导轨油膜接触刚度的技术难题。","1.场地支持，1000㎡研发场地及9000㎡试验场地。\n2.各种研发检测设备及高精密加工制造设备。\n3.43人专业研发团队及100人一线技术团队。\n4.依照公司项目管理规定提供劳务费用。","严鹤飞",13893862811]
[35,"天水市","甘肃星火智能数控机床有限公司","国企","工业母机","全自动轧辊磨床高精密测量系统结构分析及优化：目前轧辊测量系统为全新CP型结构，它包括测量架和A、B两个测量臂。为减少对磨架的振动，提高磨削精度。现设计测量架及外测臂安装于大拖板上，内测臂安装于磨架上。测量架带动 A 测量臂张开或收缩以适应不同直径工件的测量需要；B测量臂安装在测量架底座(磨架)上随磨架运动。测量时，A、B测量臂通过液压油缸分别放下进入测量位置，其它时候测量臂收起。外测量臂由交流伺服电机通过减速器及滚珠丝杆来驱动。外测量臂移动导轨采用直线滚动导轨副，大大提高了测量架的运动精度及定位精度，给实现高精度测量提供了可靠的基础保证，工件测量系统配备了一个长光栅(测量架)和两个光栅测头(A、B 测头)。 为保证测量精度，与工件接触的测量头采用特殊硬质合金材料制成。为满足其他行业高精密度要求，使测量系统测量精度提高达到微米级，针对目前全自动轧辊磨床测量原理及动作流程，采取有限元分析仿真等方法对结构进行优化。","1.场地支持，1000㎡研发场地及9000㎡试验场地。\n2.各种研发检测设备及高精密加工制造设备。\n3.43人专业研发团队及100人一线技术团队。\n4.依照公司项目管理规定提供劳务费用。","高强",15193828128]
[36,"酒泉市","大禹节水集团股份有限公司","民营企业","装备制造","1、灌水器加工模具方面：模具加工精度与设计精度有偏差，如现在尖角加工最小能做到0.05mm，但是加工误差是正的0.02mm，我们需求是要负偏差，不要正偏差；模具上面挖槽的宽度，现在0.55mm，加工误差是±0.03mm，我们需求是±0.01mm。因此需要相关技术能解决模具加工精度的问题。\n2、智能灌溉施肥机方面：作物的需水需肥模型需要融合复杂的因素，如作物种类/品种、生长阶段、实时气象（蒸散量ET₀）、土壤特性、历史灌溉施肥记录等，需要开发能同时优化水肥配比、施用时机和用量的动态协同模型。\n3、灌溉云服务平台方面：目前灌溉决策系统开发过程中，气象、墒情等数据的处理比较困难，检测的气象、墒情等信息，仅能显示供灌溉和施肥参考，不能作为灌溉时间和灌溉量的决策来源。因此需要大量实地数据，并应用于灌溉决策模型中，真正的解决智能决策和智能灌溉问题。\n4、超声波水表滤波算法：①剔出掉干扰数据，存留真实数据。②根据标定点数据给出线性修正的拟合算法。③通过算法能不能做到标定一个点，计算出多点的修正值，减少标定时间，提供生产效率。\n5、超声波水表非接触IC卡刷卡可靠性解决方案：接触IC卡刷卡过快，可能造成数据已写成功，但读卡校验时卡刚好划走，卡内数据实际已改变，但设备未读出不能判断卡数据是否改变，造成卡和设备数据不一致，造成判断错误。解决这个问题的方法。","场地：公司在酒泉、北京、天津等建有研发中心，在酒泉、武威、天津等建有生产基地，科研人员可根据业务需要选择办公地点。公司设有多个研发部门，其中硬件产品研发方面设立了滴灌产品研发部、智能灌溉产品事业部、创新产品部、灌区测控-体化闸门研发部，软件研发方面设立了数字孪生研发部、SaaS研发部、GIS产品研发部等。\n设备：科研人员可根据业务需要自由使用公司研发、检测等设备。公司拥有3D打印机、箱式UV紫外老化箱、淋雨试验箱、浪涌（冲击）抗扰度试验设备、交流电压跌落与暂降、短时中断抗扰度试验设备等；拥有快速成型注塑机、高性能机械加工设备、滴灌管（带）自动检测试验台等；拥有滴灌管（带）中试生产线、智慧灌溉控制器系列产品全自动中试生产线、过滤及施肥装置中试生产线、智能计量装置组装生产及自动检测生产线等。\n人员：公司现有研发人员200余人，专业涵盖农田水利、土木工程、流体力学、应用化学、材料、机械加工、电子信息、软件工程、电气自动化等，其中硬件研发人员50余人，软件研发人员150余人。\n资金：公司目前承担外部科研项目10余项，专项经费每年不低于3000万，公司内部配套研发经费不低于1000万元，具有充足的研发经费。\n酬劳：公司员工薪资统一按照集团公司薪资标准执行，外部专家工资标准采用协议价，具体需根据岗位、业务能力等评估。\n\n","蔺素丽",18893631715,"lsl@dyjs.com"]
[37,"酒泉市玉门市","中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司","央企","新能源及装备制造产业链","1.光伏电站限电智能优化与收益提升技术。研究发电受限条件下的最优出力策略，开发“光伏+储能”协同控制算法，构建光伏发电参与电力现货市场/绿电交易的竞价模型；2.绿电制氢与氢能综合利用技术。研究基于波动性可再生能源的离网电解水制氢系统动态响应特性，开发氢电耦合系统（制氢-储氢-发电）在油田内部电网中的调峰调频应用技术；3.光热-光伏（风电）-储电多能互补调控技术。设计适用于油田水电厂的新能源清洁替代方案，构建“光热+光伏（风电）”的混合发电系统，实现玉门老区电-热联供，提升能源利用率。","1.研发资源支持。为高校科研人员提供油田新能源场站（风电、光伏、制氢）现场试验场地；提供现场工程师协同参与技术研发，共享技术经验。2.产业化配套支持。优先推动科研成果在油田新能源及相关产业建设项目中进行示范应用，对落地项目给予新能源产业政策对接支持，协助申报省部级科技专项。3.人才与资金支持。支持高校团队开展关键技术攻关，联合培养新能源方向硕士/博士研究生。","卢军",18693701663,"330676577@qq.com","意向合作单位：兰州交通大学"]
[38,"酒泉市玉门市","中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司","央企","新能源及装备制造产业链","1.光能耦合非连续性电解水制氢系统建模模拟、动态仿真。2.光伏、光热、电解制氢和氢气储运系统间交互特性分析和多时间尺度调度优化。3.光能耦合非连续性电解水制氢系统薄弱环节辨识，数字化控制平台搭建。4.光能耦合非连续性电解水制氢集成系统技术开发与应用示范。","1.研发资源支持。为高校科研人员提供油田新能源场站（风电、光伏、制氢）现场试验场地；提供现场工程师协同参与技术研发，共享技术经验。2.产业化配套支持。优先推动科研成果在油田新能源及相关产业建设项目中进行示范应用，对落地项目给予新能源产业政策对接支持，协助申报省部级科技专项。3.人才与资金支持。支持高校团队开展关键技术攻关，联合培养新能源方向硕士/博士研究生。","卢军",18693701663,"330676577@qq.com","意向合作单位：兰州理工大学"]
[39,"武威市","甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司","国有企业","特色农产品及食品加工","1.马铃薯腐烂茎线虫防治；\n2.玉米茎基腐病防治；\n3.制酱辣椒（鲜椒）收获机械；\n4.苹果腐烂病、苹果小叶病防治；\n5.梨火疫病防治；\n6.果园自动化管理机械；\n7.甜糯玉米新产品研发；\n8.农产品常温保鲜技术；\n9.AI技术在农产品加工中的应用；\n10.智慧农场建设。","提供试验场地、食宿条件以及人员协助等，可联合申报相关科技项目。","张廷彦",13884560982,"598088944@qq.com "]
[40,"兰州市","甘肃莫高实业发展股份有限公司","国有企业","特色农产品及食品加工","1.酿酒葡萄栽培种植精细化管理技术,实现葡萄园生产轻简化；\n2.葡萄园盐碱化土地改良、抗盐栽培及抗盐葡萄品种选育；\n3.通过测土配方、自动化控制，精准灌溉、合理施肥，推进水肥一体化技术改造，生产绿色、健康的优质葡萄原料；\n4.探索研究移动物联网、智能机器人等信息化、智能化设备在葡萄园的应用，提升葡萄园机械化、标准化水平，提高劳动生产效率、降低劳动强度。","提供试验基地和生产技术人员参与配合。","张翔","0931-8776215 ","1241493241@qq.com","前期已与甘肃农业大学开展多方面校企合作，将来拟与甘肃农业大学开展这些技术的研究与开发。"]
[41,"兰州市","甘肃莫高实业发展股份有限公司","国有企业","特色农产品及食品加工","1.通过风险梳理、检验能力指导提升企业食品安全风险管控水平；\n2.研发低醇葡萄酒、低度起泡酒、果味葡萄酒、花果茶饮调配酒、药食同源健康葡萄酒等葡萄酒新品类。通过人员的培训和引进，提升企业的产品研发、创新能力。\n3.通过设备软件运维支持、人员技能培训和技术优化提高企业的设备管理能力。","提供生产设备、检验场所，相关工作人员协助工作进展。","张翔","0931-8776215 ","1241493241@qq.com"]
[42,"兰州市","甘肃莫高实业发展股份有限公司","国有企业","新材料","1.制定研发计划，推动生物降解新材料的创新和产品升级；\n2.通过风险梳理、检验能力指导提升企业新材料风险管控水平；\n3.通过优化生产流程，确保产品质量和成本控制。","提供生产设备、检验场所，相关工作人员协助工作进展。","张翔","0931-8776215 ","1241493241@qq.com"]
[43,"兰州市","甘肃甘味产业发展有限公司","国有企业","特色农产品及食品加工","1.农产品精深加工技术研发\n2.功能性食品开发与营养强化","1.配套资金支持\n2.合作申报省级科技项目","张顺全",15117186106,"304694379@qq.com"]
[44,"兰州市","甘肃农垦畜牧产业集团有限责任公司","国有企业","特色农产品及食品加工","1.为公司肉牛、生猪生物安全控制提供技术方案\n2.为生猪、肉牛在养殖过程中设计合理的营养方案\n3.为生猪、肉牛育种工作提供技术支持\n4.为肉羊屠宰加工全环节设计品控方案。","1.提供生物安全检测实验室；\n2.由专业技术人员配合开展工作；\n3.按照项目开展情况通过争取项目资金和企业配套资金的方式为项目开展提供资金支持；\n4.按照企业管理制度发放津补贴。","关伟廷",15193426975,"1305752533@qq.com"]
[45,"兰州新区","甘肃公航旅石墨烯科技发展有限责任公司","国有企业、高新技术企业、专精特新中小企业、“三高”入库企业","绿色环保路面新材料","1.道路固废的高效资源化利用； \n2.环保型道路沥青材料的设计研发；\n3.废弃路面材料的再利用技术。","1.可为高校科研人员提供试验场地；\n2.配备相应的办公场地，由专人协助配合开展科研工作；\n3.项目立项后与合作高校签订技术开发相关协议、合同。","王乔丹",15101310099,"15101310099@163.com"]
[46,"兰州市","甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（甘肃工程咨询集团股份有限公司下属子公司）","国有企业\n高新技术企业","装备制造、信息产业","以实现生态引黄工程渠道分水口近区浑水安全输移和水沙调控为出发点，联合研发或委托开发生态-智能一体化分水口结构，形成4种标准化分水口型号，适配不同渠道规模；开发基于数字孪生的水沙智能感知系统，实现分水口处水沙参数的实时采集与传输；开发集\"监测-预警-决策-控制\"于一体的渠道云边协同管控平台，在省内重点生态引黄工程建设示范，提高工程的现代化管理水平。","1.能够为高校科研人员提供的场地、设备、人员、资金和酬劳等方面的支持，公司近三年（2023-2025）累计投入科研经费7800万元，开展各类科学研究。\n2、公司有“甘肃水资源和现代水网工程研究中心省级科研平台”。提供研发支持。\n3. 可根据研发进度，提供其它成果转化条件。","陈文辉",13893649025,"327138524@qq.com"]
[47,"兰州市","甘肃土木工程科学研究院有限公司（甘肃工程咨询集团股份有限公司下属子公司）","国有企业\n高新技术企业","建筑性能材料开发应用、结构检测与加固","1.新型水泥基复合材料力学行为响应研究；\n2.既有结构与复合材料协同变形与受力机理研究；\n3.基于可持续发展政策背景的织物增强砂浆（TRM）复合材料设计理论与应用研究。\n4.混凝土结构承载能力检测评定及加固技术\n5.复杂环境下钢筋混凝土结构时变力学性能评估关键技术与工程应用\n6.材料-性能-结构一体化复合材料性能增强关键技术与工程应用示范","1.提供试验、办公场地；\n2.建设并配备专用实验室；\n3.配备专门的技术、生活对接人员。\n4.配套相应研发材料。","吴怀涛",13893483471,"815998948@qq.com"]
[48,"兰州市","甘肃土木工程科学研究院有限公司（甘肃工程咨询集团股份有限公司下属子公司）","国有企业\n高新技术企业","建筑抗震装备与结构技术创新","1.新型自复耗能支撑研发；2.自复位支撑理论分析；3.新型自复支撑滞回性能试验研究。","1.配备相应的办公场地；\n2.协调配备项目研究相关的工程技术人员和协助科研人员；\n3.研发费用按需及时支持到位。","吴怀涛",13893483471,"815998948@qq.com"]
[49,"兰州市","甘肃工大舞台技术工程有限公司","国有企业","高端装备制造产业；\n新一代信息技术产业。","1.面向未来剧场和未来演艺形态的智慧型呈现技术研究与应用；\n2.基于自动虚拟环境的文化遗产传承与保护技术研究与产业化应用；\n3.基于人工智能的文化要素识别、提取、分析与重构技术研究与应用；\n4.智慧型演艺机器人。","1.符合“龙头对龙头”政策扶持条件；\n2.薪酬待遇“一事一议”;\n3.研究成果共享","白彦斌",13088719866,"316342737@\nqq.com"]
[50,"兰州市","甘肃科技集团所属西北永新集团有限公司","国有企业","精细化工、新材料","低表面处理易洁耐磨涂层：\n产品须具有易清洁（虫污、油污）、耐候、超耐磨、抗风沙、抗石击、自修复等功能。可为清漆，也可为色漆（白色）。\n1.产品的光泽≥90°；\n2.接触角≥110°；老化1000h衰减不超过10%；\n3.耐人工气候老化性能≥1000h；\n4.耐磨性（1000g/1000转，CS10砂轮）≤30mg；\n5.拉开发附着力≥5Mpa（前道涂层丙烯酸聚氨酯涂层）。\n6.项目完成后，预计实现经济效益100万元。\n","    公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、甘肃省涂料与涂装工程技术创新中心等 5 个国家级、省级创新平台，是中国涂料工业协会副会长单位、甘肃省涂料协会会长单位，承担国家风电涂料研究室任务和国家涂料级卓越涂料工程师培养基地任务。与北京化工大学、兰州大学、中科院兰州化学物理研究所等高校院所、甘肃省科学院建立了长期的产学研合作。共有实验室和检测中心办公用房 24 间，占地 2300 平方米, 拥有近 200 余台套试验仪器及检测设备，设施设备齐全。\n    西北永新可在高校提供关键技术或材料的攻关及研发基础上开展涂料配方研发、检测及新材料在涂料应用研究等工作。\n    针对本项目，公司前期有一定的研发基础，如氟硅改性疏水防沾污树脂专利技术，水性仿瓷易洁涂层技术等。","雍涛",18993896190,"389334269@qq.com"]
[51,"兰州市","甘肃科技集团所属西北永新集团有限公司","国有企业","精细化工、新材料","带锈转锈乳液的研发及在涂料中的应用：\n1.转锈乳液固含≥40%，PH值≥3，锈蚀渗透厚度≥50μm，锈蚀转化率≥90%，乳液与锈蚀反应后附着力≤2级（划格）。\n2.带锈转锈乳液制得清漆及色漆两种转锈涂料，基本性能需满足HG/T 5173-2017《带锈涂装用水性底漆》中I型的要求（具体见标准），VOC含量≤100g/L。\n3.带锈转锈乳液及所制备的涂料与环氧、丙烯酸、聚氨酯、醇酸、高氯化、过氯乙烯等溶剂型、水性涂料均可配套使用，不出现咬底、层间脱落等施工问题，配套涂层附着力≥3Mpa，与其他种类涂层配套使用，涂层体系性能需满足ISO 12944-6中C2-C4性能要求。其中C5-H方案方案复合涂层（锈蚀基材涂装）附着力≥3MPa，耐水≥1440h，耐10%H2SO4/10%NaOH/5%NaCl介质≥720h,耐盐雾性能≥2000h。\n4.项目完成后，预计实现经济效益300万元。 ","    公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、甘肃省涂料与涂装工程技术创新中心等 5 个国家级、省级创新平台，是中国涂料工业协会副会长单位、甘肃省涂料协会会长单位，承担国家风电涂料研究室任务和国家涂料级卓越涂料工程师培养基地任务。与北京化工大学、兰州大学、中科院兰州化学物理研究所等高校院所、甘肃省科学院建立了长期的产学研合作。共有实验室和检测中心办公用房 24 间，占地 2300 平方米, 拥有近 200 余台套试验仪器及检测设备，设施设备齐全。\n    西北永新可在高校提供关键技术或材料的攻关及研发基础上开展涂料配方研发、检测及新材料在涂料应用研究等工作。\n   针对本项目，公司前期有一定的涂料研发经验，并在该领域具有规模化应用的经验和案例，产品研发成功后，可实现快速转化推广。","雍涛",18993896190,"389334269@qq.com"]
[52,"兰州市","甘肃科技集团所属西北永新集团有限公司","国有企业","精细化工、新材料","环氧膨胀型钢结构防火涂料的研发及耐久性评价技术研究：\n  行业防火涂料知名企业联合发布的团体标准《T/CECS 24-2020》明确建议了在≥2.0h的室外环境下选用环氧膨胀型防火涂料，技术要求如下：\n1.初期干燥抗裂：不出现裂纹；\n2.粘接强度≥2MP；\n3.耐火性能≥120min(烃类火焰，涂层干膜厚度≤8mm)；\n4.其他基础理化性能满足GB 14907-2018《钢结构防火涂料》室外膨胀型技术指标（具体见标准）；\n5.检测评价：产品能通过国家消防评定中心检测评价体系；\n6.施工工艺：满足与常规醇酸、环氧防锈漆产品的配套性，适合多种施工方式。\n7.项目完成后，实现经济效益200万元。","    公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、甘肃省涂料与涂装工程技术创新中心等 5 个国家级、省级创新平台，是中国涂料工业协会副会长单位、甘肃省涂料协会会长单位，承担国家风电涂料研究室任务和国家涂料级卓越涂料工程师培养基地任务。与北京化工大学、兰州大学、中科院兰州化学物理研究所等高校院所、甘肃省科学院建立了长期的产学研合作。共有实验室和检测中心办公用房 24 间，占地 2300 平方米, 拥有近 200 余台套试验仪器及检测设备，设施设备齐全。\n    西北永新可在高校提供关键技术或材料的攻关及研发基础上开展涂料配方研发、检测及新材料在涂料应用研究等工作。\n    针对本项目，公司目前防火产品较为齐全，具有不同类型的防火证书9项，防火涂料产品有较成熟的研发经验，并在该领域具有规模化的应用案例，产品研发成功后，可实现快速转化推广。","雍涛",18993896190,"389334269@qq.com"]
[53,"兰州市","甘肃科技集团所属西北永新集团有限公司","国有企业","精细化工、新材料","\n雷达波吸收涂料：\n1.涂层厚度≤1.0mm，8-12GHz反射率均优于-10dB；\n2.涂层中吸收剂在树脂中的体积填充率≤30%，涂层面密度≤3.2Kg/m2；\n3.附着力：≥5MPa，柔韧性≤15mm,耐冲击性≥30cm；\n4.耐盐水性:48h，耐水性：240h；\n5.耐盐雾:168h，耐湿热:168h，耐霉菌性：168h。","    公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、甘肃省涂料与涂装工程技术创新中心等 5 个国家级、省级创新平台，是中国涂料工业协会副会长单位、甘肃省涂料协会会长单位，承担国家风电涂料研究室任务和国家涂料级卓越涂料工程师培养基地任务。与北京化工大学、兰州大学、中科院兰州化学物理研究所等高校院所、甘肃省科学院建立了长期的产学研合作。共有实验室和检测中心办公用房 24 间，占地 2300 平方米, 拥有近 200 余台套试验仪器及检测设备，设施设备齐全。\n    西北永新可在高校提供关键技术或材料的攻关及研发基础上开展涂料配方研发、检测及新材料在涂料应用研究等工作。","雍涛",18993896190,"389334269@qq.com"]
[54,"兰州市","甘肃科技集团所属西北永新集团有限公司","国有企业","精细化工、新材料","自修复长周期防腐涂层技术：\n主要围绕铝合金壳体防腐涂层制备技术，异种连接件绝缘安装等涂层，可采用聚酰亚胺改性涂层、聚硅氮烷涂层或其他技术。\n1.铝基涂层结合强度≥35MPa，耐中性盐雾时间≥2000h，涂层硬度≥1000HV；\n2.异种金属间干态阻值≥1MΩ，电偶腐蚀系数低于20%；\n3.防护涂层耐30MPa，保压5min，涂层无开裂、无脱落；耐2000次 20MPa(2min) - 0MPa - 20MPa(2min)压力交变试验，涂层无破损；\n4.现场修复涂层技术指标与原有涂层相当；\n5.样件实海浸泡7个月，表面无明显腐蚀。","    公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、甘肃省涂料与涂装工程技术创新中心等 5 个国家级、省级创新平台，是中国涂料工业协会副会长单位、甘肃省涂料协会会长单位，承担国家风电涂料研究室任务和国家涂料级卓越涂料工程师培养基地任务。与北京化工大学、兰州大学、中科院兰州化学物理研究所等高校院所、甘肃省科学院建立了长期的产学研合作。共有实验室和检测中心办公用房 24 间，占地 2300 平方米, 拥有近 200 余台套试验仪器及检测设备，设施设备齐全。\n    西北永新可在高校提供关键技术或材料的攻关及研发基础上开展涂料配方研发、检测及新材料在涂料应用研究等工作。","雍涛",18993896190,"389334269@qq.com"]
[55,"兰州市","甘肃科技集团所属西北永新集团有限公司","国有企业","精细化工、新材料","抗冲击磨损腐蚀防护涂层研究及应用：\n1.复合涂层硬度≥10H，摩擦系数不大于0.18，涂层结合力不小于3MPa；\n2.复合涂层耐久振动试验48小时以上（按照公司测试要求）；\n3.耐酸性盐雾280h，PH值3.5。酸性大气30d，PH值3.5；\n4.按照ISO 12944-6，耐循环老化2688h。","    公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、甘肃省涂料与涂装工程技术创新中心等 5 个国家级、省级创新平台，是中国涂料工业协会副会长单位、甘肃省涂料协会会长单位，承担国家风电涂料研究室任务和国家涂料级卓越涂料工程师培养基地任务。与北京化工大学、兰州大学、中科院兰州化学物理研究所等高校院所、甘肃省科学院建立了长期的产学研合作。共有实验室和检测中心办公用房 24 间，占地 2300 平方米, 拥有近 200 余台套试验仪器及检测设备，设施设备齐全。\n    西北永新可在高校提供关键技术或材料的攻关及研发基础上开展涂料配方研发、检测及新材料在涂料应用研究等工作。","雍涛",18993896190,"389334269@qq.com"]
[56,"兰州市","甘肃科技集团所属西北永新集团有限公司","国有企业","精细化工、新材料","改性聚硅氧烷树脂性能指标：\n1.外观：近无色透明液体；\n2.固体分（2h/140℃）：≥80%；\n3.粘度（25℃）：180±40或待定；\n4.理论硅氧含量（树脂固体）：＞20%。\n用改性聚硅氧烷树脂制备的涂料应满足HG/T4755-2014聚硅氧烷重防腐涂料标准要求，重涂性无异常，与环氧涂料配套性良好。\n5.项目完成后，实现经济效益200万元。\n","    公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、甘肃省涂料与涂装工程技术创新中心等 5 个国家级、省级创新平台，是中国涂料工业协会副会长单位、甘肃省涂料协会会长单位，承担国家风电涂料研究室任务和国家涂料级卓越涂料工程师培养基地任务。与北京化工大学、兰州大学、中科院兰州化学物理研究所等高校院所、甘肃省科学院建立了长期的产学研合作。共有实验室和检测中心办公用房 24 间，占地 2300 平方米, 拥有近 200 余台套试验仪器及检测设备，设施设备齐全。\n    西北永新可在高校提供关键技术或材料的攻关及研发基础上开展涂料配方研发、检测及新材料在涂料应用研究等工作。\n    针对本项目，公司具备较为成熟的聚硅氧烷涂料研发经验，可解决环境配套适应性不足、漆膜缺陷、配套局限等问题，并在该领域具有规模化的应用案例，产品研发成功后，可解决目前外购树脂供货单一、价格受限等问题，可实现快速转化推广。","雍涛",18993896190,"389334269@qq.com"]
[57,"兰州市","甘肃科技集团所属甘肃省化工研究院有限责任公司","国有企业\n高新技术企业\n专精特新企业","新材料","以2，6-二叔丁基苯酚为原料制备高纯度4,4′-联苯二酚。4,4′-联苯二酚可以用来制造优良的工程塑料与复合材料，其对氧和热引起的老化有重要的防老作用，常用来添加于橡胶和乳胶中。由于其耐热性好，可作为聚酯类、聚碳酸酯类以及环氧树脂等的改性单体，在材料领域有重要应用。\n1、产品品质要求：对标日本宝理。\n2、工艺要求：要求工艺简单,反应条件温和,原料成本低,对环境无污染,催化剂易于分离回收或成本低,适合工业化生产。","1.基础条件：可提供小试及中试规模的场地及设备设施，配备科研辅助人员、项目配套资金等方面的支持。\n2.工艺基础：可提供现有工艺，在此基础上进行工艺改进，以满足技术需求。\n3.文献检索。","侯逸敏",13609318556,"526304121@qq.com"]
[58,"兰州市","甘肃科技集团所属甘肃省化工研究院有限责任公司","国有企业\n高新技术企业\n专精特新企业","新材料","利用自传播高温合成技术，探索锂电池正极材料磷酸铁锂的新合成工艺。传统固相法需数小时至数十小时的反应时间，升温速率仅3-5℃/分钟；而自传播高温合成技术升温速率达10,000℃/分钟，可在数秒内完成反应，大幅缩短生产周期。磷酸铁锂本身具备高安全性，新工艺在保持其优势的同时，进一步降低生产成本。\n要求产品性能达到第四代标准，能解决副产异丁烯的回收和纯化，回收异丁烯含量不低于99.5%。","1.基础条件：可提供小试及中试规模的场地及设备设施，配备科研辅助人员、项目配套资金等方面的支持。\n2.工艺基础：可提供现有工艺，在此基础上进行工艺改进，以满足技术需求。\n3.文献检索。","侯逸敏",13609318556,"526304121@qq.com"]
[59,"兰州市","甘肃科技集团所属甘肃省化工研究院有限责任公司","国有企业\n高新技术企业\n专精特新企业","新材料","光稳定剂UV-612创新工艺研究。光稳定剂UV-612属于受阻胺类光稳定剂，能够有效保护塑料等高分子材料免受紫外线破坏，提升材料的耐候性和稳定性。光稳定剂UV-612创新工艺研究项目旨在提升产品性能，满足市场对高性能光稳定剂的需求，改善UV-612的耐迁移性、热稳定性等性能，提高产品的质量和竞争力。\n在现有成本不升高的条件下，对现有工艺进行优化改进，重点解决现有产业化工艺污水难处理，溶剂回收困难等问题。","1.基础条件：可提供小试及中试规模的场地及设备设施，配备科研辅助人员、项目配套资金等方面的支持。\n2.工艺基础：可提供现有工艺，在此基础上进行工艺改进，以满足技术需求。\n3.文献检索。","侯逸敏",13609318556,"526304121@qq.com"]
[60,"兰州市","甘肃科技集团所属甘肃省建材科研设计院有限责任公司","国有企业","新材料","针对西北地区老旧建筑外墙脱落、开裂和材料老化的问题，开发一种城市生活垃圾焚烧尾渣全固废基高强度、低密度、阻燃和吸声的墙体加固材料。具体指标要求如下：\n1.抗压强度≥15Mpa；\n2.体积密度≤1.5g/cm3；\n3.热导率≤0.25W/mk；\n4.阻燃等级：A1级（燃烧热值≤2.0MJ/kg）；\n5.达到100%固废使用率。\n6.环境效益方面:生产能耗比传统材料降低30%以上。\n7.经济效益方面:生产加固材料比传统材料降低成本20-30%","公司在永登建成占地47亩的新材料、新能源试验研究测试基地，现有实验室5800平方米，建筑热工检测设备、能效测评设备、材料研发检测设备930多台套，拥有博士后工作站、省级重点实验室等多个国家及省级创新平台。因此，能够为高校科研人员提供的场地、设备、人员、资金和酬劳等方面的支持。","杨阳",15348011124,"880343453@qq.com"]
[61,"兰州市","甘肃科技集团所属甘肃省建材科研设计院有限责任公司","国有企业","新能源","目前中深层地热+多能互补供热方案编制中存在标准化和模块化程度低的问题，导致项目前期技术比选、可行性分析及评估工作量大、耗时长，影响项目推进和实施落地。需要在传统的技术人员进行供热技术方案编制的基础上，探索开发标准化、模块化、智能化的编制软件，以提升方案报告中各项设计参数的精确度、适用性，并提高方案编制、评估、比选的工作效率。具体要求如下：\n1.基于不同地质条件、供热需求，针对多种技术方案，系统梳理并确定其关键参数，包括但不限于地热能采集设备的换热效率、多能互补体系中各类能源的配比范围、供热管网的输送损耗参数等，多能互补体系包括地热能、太阳能、天然气、空气源热泵等多种热源之间的多能互补。\n2.构建中深层无干扰地热能多能互补供热技术方案编制软件的核心模型，该模型能够依据输入的地理地质数据、供热负荷要求，准确计算各类技术方案的运行效果。\n3.完成软件各功能模块的详细开发，对开发完成的软件进行全面优化，显著提升软件运行速度、计算精度，增强软件的兼容性与稳定性，支持多种操作系统和硬件环境。\n4.人工效率提高75%以上，人工成本降低90%以上。","公司拥有13个在建和投入使用的中深层地岩热供暖项目，供热面积达100万平方米的实践经验，累计申请的20余项中深层地热技术相关专利及编制的《甘肃省中深层地岩热供热系统工程技术规范》等技术成果。此外，公司还具备太阳能与中深层地岩热互补供热实验项目等实验平台，可提供数据支持与试点场景，其专业人才团队也能为软件开发提供技术指导。","杨阳",15348011124,"880343453@qq.com"]
[62,"兰州市","甘肃科技集团所属甘肃省启迪绿色科技创新有限公司","国有企业","生物医药","1.新药发现、闲置品种二次开发的高通量筛选技术。\n2.大健康产品功效评价及一体化开发技术与服务。\n3.天然活性化合物的筛选技术。\n4.应用高通量筛选技术对企业及研究单位进行个性化服务，年度相关收入争取达到100万元以上。","1.通过公司建立的甘肃科技成果转化赋能平台，搜集企业需求，提供精准高效的成果匹配。\n2.借助公司的专业化服务团队，深入企业提供一站式科技服务，加速成果应用转化。\n3.联动科技集团科技金融板块及外部基金，投资高质量技术成果。\n4.提供技术成果熟化、项目运营、高新技术企业孵化等服务支撑。","闫瀚伟",18693546495,"yanhanwei04@163.com"]
[63,"兰州市","甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司","国有企业","大健康产业链","软件开发和机器人研发应用技术支持","资金支持、科研平台。","寇靖容",13919166115,"1922417815@qq.com"]
[64,"定西市","甘肃爱兰马铃薯种业有限责任公司","民营企业","特色农业","1.马铃薯水肥一体化栽培技术；\n2.马铃薯病虫害绿色防治技术；\n3.马铃薯组织培养污染防控及高效移栽技术；\n4.马铃薯抗旱节水栽培技术","1.可为高校科研人员提供试验场地；\n2.配备相应的办公场地和协助科研人员；\n3.项目立项后与合作高校签订技术开发相关协议、合同。","杨新俊",13993218999,"dxailanshy@163.com"]
[65,"酒泉市\n玉门市","甘肃凯盛大明光能\n科技有限公司","民营企业","新能源及装备制造产业链","天然气中掺氢气混合燃烧","技术支持（产学研合作）","魏海洋",18093701110,"why4525@126.com"]
[66,{"$nulls":4},"全氧熔窑直接使用氢气燃烧"]
[67,{"$nulls":4},"全氧熔窑烟气碳捕集"]
[68,{"$nulls":4},"一座熔窑生产光伏和浮法产品产品线设计与应用"]
[69,{"$nulls":4},"一种镀膜技术提高镀镜表面的莫氏硬度"]
[70,"兰州市","甘肃大行肥业有限公司","民营企业","生物肥料","1.优良植物根际菌种的筛选与培育；\n2.微生物菌剂复配技术及保存技术；\n3.微生物菌肥研发","1.从事微生物肥料生产推广10余年；\n2.现有液体发酵设备5台；\n3.微生物肥料登记证2件；\n4.具有生物肥料生产和研发的平台；","孙永平",18152095566,"272888808@qq.com"]
[71,"庆阳市","华池县恒烽中药材苗林有限公司","民营企业\n高新技术企业","中医药","我公司现需甘肃农业大学提供技术服务，重点围绕甘肃省大宗根茎类中药材，开展仿野生种植技术模式研发并制定技术规程，推进黄芪、黄芩等品种的仿野生GAP种植基地示范推广，同时完成其种质提纯复壮及优良种质高效育苗技术体系构建，以提升中药材种植标准化水平与种质质量，助力企业产业技术升级与可持续发展。","1.可为高校科研人员提供试验场地和材料；\n2.配备相应的办公场地和协助人员；\n3.项目立项后与合作高校签订技术开发相关协议、合同。","姚文智",15095555670,"804353376@qq.com","意向合作单位：甘肃农业大学"]
[72,"兰州市","甘肃东方天润玫瑰科技发展有限公司","民营企业","玫瑰产业","1、开发苦水玫瑰有机栽培技术：强化生物防治与土壤养分调控，以提升其抗病能力与生长性能。\n2、优化苦水玫瑰的干燥、提取和保存方法：在保留药用和美容成分的基础上，降低能耗和减少环境污染。","企业建立4600㎡的生产车间，拥有1000亩玫瑰种植示范基地，和高校合作成立甘肃天润研究院，有基础设施完善的实验室。","王作鹏",15293178666,"422578902@qq.com"]
[73,null,"甘肃省城乡规划设计\n研究院有限公司","国有企业","绿色环保","针对传统地下管线探测方法难以满足城市建设和基\n础设施管理的需求，急需研究继续探地雷达的地下\n管线探测技术，并针对复杂地质条件和电磁干扰的影\n响，探索机机器学习和深度学习等人工智能的探地雷达图像探测与识别新方法，开发先进的数据处理和智能识别系统。相关内容已经和兰州理工大学王惠琴教授团队进行了合作，技术需求主要有：\n1.研究适应甘肃多样化地质条件的探地雷达地下管线数据集建立方法，包括\n不同地质环境、管线类型和埋深数据的采集标注和增\n强技术；\n2.研究针对甘肃地区电磁干扰和复杂地层的\n探地雷达图像去噪算法，提高信噪比和图像质量，重点解决重叠管线的信号分离问题；\n3.研究基于深度学习的探地雷达图像管线特征提取方法，提高不同材质和管线的识别准确性和鲁棒性。","1.在项目研究相关的工程场地方面提供支持；\n2.提供耗材；\n3.给予政策和相关人员及部分经费支持。","芮佳",13150029767,"richard800910@163.com"]
[74,"酒泉市","酒泉市铸陇机械制造有限责任公司","民营企业\n高新技术企业","装备制造","1.传统联合整地机对大功率拖拉机依赖性强，作业效率低及能耗高等问题。现我公司成功研发一种自带动力深松旋耕灭茬联合整地机，通过集成柴油发动机作为独立动力源，实现旋耕灭茬深松等多种工序联合作用。设计目标为：牵引动力100马力，自带动力180或200马力，工作幅宽3米。如今所面临的问题有：动力传输方式、动力损耗计算以及油耗计算等理论研究。\n2.农业机械化是现代农业的必然趋势，而牵引作业为基础作业环节。随着电池、电机、智能化的发展，农业电动牵引平台则展现出了独特的优势，可更好实现农业自动化。我公司研发两种电动农机分别为：四轮电动牵引平台，手扶式电动牵引平台。所面临的问题有遥控，导航，人三者之间的协同问题，低延迟通讯以及导航系统热切换等关键技术的研究。初步实现半自动化向全自动化的转型。","公司职工65人，专业技术人员35人，中高级人才12人，拥有各类试验检测仪器；各种先进加工设备350余台，工具物料齐全，拥有1000平方米的研发生产基地。每年研发投入经费占营业收入的3%以上。","杨天智",18294964451,"554476153@qq.com"]
[75,"庆阳市","甘肃秦直乳业有限公司","民营企业","乳制品生产","如何延长液态羊奶的保质期和调制乳粉的配方生产","提供专业化验室、有完善的生产线","牛仲杰",18109345858,"554202864@qq.com"]
[76,"张掖市","甘肃山水田农牧有限公司（甘肃前进牧业）",null,"农牧业","青贮饲料产品品质、营养保持关键技术及饲料青贮过程中真菌毒素污染的生物降解技术研发","1.本公司可为高校科研人员提供技术研发试验场地、设备设施、成果转化和配套加工等方面的支持；\n2.配备相应的实验场地和协助科研人员；可开展研究生联合培养等人才方面的支持；\n3.项目立项后与合作高校签订技术开发相关协议、合同。","马金",13830621880,"418803916@qq.com"]
[77,"武威市","武威春飞作物科技\n有限公司",null,"农药制造业","进一步优化我公司炫彩膜产品性能，在成膜剂\n方面进一步提升产品包衣光泽度，提高农作物\n产品发芽率，使作物根系更加粗壮，研发出高\n效、低毒、绿色、环保的农药产品。","公司已建成年产1000吨农药制剂生产车间及配套设施，拥有先进的种子处理剂、悬浮剂、丸粒化加工生产线及成套的检测设备、高标准实验室。","高有军",13809359792,"gscfkj@163.com"]
[78,"兰州新区","兰州兰石超合金新材料有限公司","国有企业","高端金属材料产业链","镍基高温合金控形控性技术需求：\n1、针对高温合金不同特性，建立材料-相图-性能三维数据库，攻克自由锻工艺过程温度控制与组织均匀性难题；依托兰石超合金125MN快锻生产线开发高温合金自由锻造及等温锻成型工艺与配套模具。精确控制热加工工艺参数，如锻造温度、变形速率、变形量等，以获得细小均匀的晶粒组织，提高合金的强度和韧性。\n2、开发适宜的热处理工艺，针对不同的镍基高温合金体系和应用场景，开发特定的热处理工艺，如固溶处理、时效处理、退火处理等。通过合理选择热处理温度、保温时间和冷却方式等参数，来调整合金的组织结构，提高合金的强度、硬度、韧性、抗疲劳性能等。","经双方协商一致，签订《技术委托开发合同》，并根据项目实际开展内容及进度，按约定提供资金支持。","李国洲",15293189120,"674217872@qq.com"]
[79,"平凉市","庄浪县宏达淀粉\n加工有限公司","民营企业","农业产业链","电商运营AI直播","    庄浪县宏达淀粉加工有限公司成立于2007年，注册资金3550万元，现有职工84人，拥有年产5万吨马铃薯精淀粉生产线、年产1万吨马铃薯粉条生产线、年产8000吨自动化粉条生产线、年产2500吨马铃薯蛋白生产线和年产5400吨马铃薯纤维生产线各条，是平凉市规模最大的专业从事马铃薯深加工和销售的民营企业。\n    已建成电商运营中心一处，成立了电商运营公司。建成直播间1处、办公室4间、库房1间，无人机一台，配套了电脑、补光灯、电子屏幕等直播设备。注册了茂源淀粉商标，成功申请了2个软件著作权、6个实用型专利、6个外观设计专利，1项发明专利正在申请中，新开发4款网货，培养了公司主播2名。","张小芳",15510092769,"1067898727@qq.com"]
[80,"兰州新区","兰州电机股份有限公司","国有企业\n高新技术企业\n","新能源及装备制造产业链","结合甘肃地方企业在新能源发电等低速直驱领域的电机应用特点，主要的技术需求包括：1.高功率密度低速直驱电机的设计与开发；2.高功率密度低速直驱电机多物理场、多模态、多目标优化方法的研究；3.高功率密度低速直驱电机磁场分析、计算与应用研究。","能够为高校科研人员提供试验机型、场地、设备支持。","赵庆礼",15309316145,"983240194@qq.com"]
[81,{"$nulls":4},"结合甘肃地方企业在新能源电力电子与电力传动系统的应用特点，主要的技术需求包括：1.新能源电机系统的数学建模与分析；2.高性能新能源电机控制系统设计与研发；3.基于人工智能方法的新能源电机系统控制策略研究。"]
[82,null,"兰州理工合金粉末有限责任公司","国有企业","新材料及其产业化","1. 液体润滑剂会对电子器件造成腐蚀并对环境产生不良影响，能否找到摩擦系数极低的固体润滑剂。\n2. 随着电子器件尺寸的减小，器件表界面的散热问题变得尤为突出，如何揭示微纳尺度的界面传热行为，探寻出高热导率的散热材料。","能够为高校科研人员提供办公、试验室及辅助研发人员，签订合作研发协议。","魏立斌",18153699009,"weilibin1980@163.com"]
[83,"酒泉市瓜州县","甘肃丰阳农业科技有限公司","民营企业","特色农产品及食品加工","1.枸杞病虫害综合防治技术;\n2.根腐病防治试剂研发与应用；\n3.土壤改良；\n4.开展实验验证。","1.企业场地、设备；\n2.给予政策和相关人员部分经费支持；\n3.根据情况可以采取合作开发、技术转让、投入分配，综合效能分成等形式。","陈天亮",13519626387,"2742433430@qq.com"]
[84,"兰州市","兰州兰石能源装备工程研究院\n有限公司","国有企业","装备制造产业","1.应用多物理场仿真技术，通过结构、材料、工艺等方面技术攻关，开发一种新型高效非金属石墨板式换热器。\n2. 适用介质：腐蚀性流体，如氢氟酸、硫酸、磷酸等。\n3.应用场景：冷却、加热、冷凝、热回收。\n4. 最高工作压力：0.5MPa。\n5. 工作温度>160℃。\n6.传热系数>1000W/㎡°·K。\n7.两相温差：5℃。\n8.具有换热效率高、双向耐腐蚀、两相温差小使用寿命长的特点。","1. 拥有国家级企业技术中心、国家级工业设计中心和能源装备国家专业化众创空间三个国家级平台，为设备研发提供设备和场地支持；\n2. 拥有数字化设计、工业设计等先进的研发手段和研发体系，提供软件支持：\n3.公司有一批长期从事新能源技术及装备，集成化、数字化、智能化技术与装备，数字仿真研发的技术团队，积累了丰富研发经验。","姚鹩",18194226940,"476005115@qq.com"]
[85,"兰州新区","甘肃传祁甘味乳业有限责任公司","民营企业","专注于乳制品全产业链\n开发与生产，重点布局\n乳制品深加工技术。","（1）基于膜分离与色谱技术等组合的方式，开发温和高效、低成本的乳清乳铁蛋白分离纯化工艺，实现高活性、高纯度的乳铁蛋白规模化制备。\n（2）研究该高活性乳铁蛋白作为天然保鲜剂在奶酪中的应用技术，明确最佳添加方式、浓度及其对货架期延长效果、产品感官与质构特性的影响规律，形成可行的应用方案并完成中试验证。","（1)智能化产研设备：12条生产线（含奶酪专用线、乳清预处理线），集成工业级膜色谱联用系统。\n（2)专项技术团队：配备标准研发实验室、检测中心及专项研发组（专注乳品研发》；\n（3）全链中试能力：配套百级中试车间。支持乳清处理至奶酪涂覆全工艺放大验证。","王瑞玲",18993130138,"1201548913@qq.com"]
[86,"张掖市","甘肃华瑞农业股份有限公司","民营企业","农业","针对河西灌区大田水肥资源空问变异大、耕地质量退化、土壤养分利用效率低下等突出问题：\n1.大田、植物养分精准反演\n2、大田养分精准预测\n3、大田产能提升的养分精准调控技术。","1、提供食宿：\n2、提供必要的检测化验场所；\n3、提供试验田所需士地；\n4、配合完成试验田日常管理。","杨昆山",13809360030,"391661990@qq.com"]
[87,"兰州市","兰州新伟车辆装备有限公司","民营企业、国家级高新技术企业、专精特新企业、","铁路运输、铁路供电","    1、改善铁路货场柔性移动接触网、刚性接触网的弓网关系，最好能建立弓网关系模型、完成弓网关系重要参数仿真，通过改变环境物理场及设备本身结构参数，使我方技术人员能直观分析出弓网关系（如弓网压力）如何，以便做出相应举措，及时防止极端弓网关系情况下发生故障；\n    2.给出柔性移动接触网、刚性移动接触网运营过程中弓网电弧频发问题的具体解决方案（须有理论及成果支撑），提高移动接触网供电质量及电能稳定性；\n    3.解决本公司移动接触网设备在货场运营中偶发打弓、刮弓、烧弓问题，需分析具体原因并给出具体解决措施。\n    4.对本公司现有专利系列产品—移动接触网进行技术改进，给出适用于重载、高速电气化铁路大型货场移动接触网的设计方案（满足货场空间要求、机械结构、弓网耦合等条件）。","    1.企业可为研究团队提供的支持：\n   （1）企业的自主知识产权产品—刚性、柔性移动接触网系列产品已在新疆、内蒙、山西、黑龙江等多省份铁路货场投入运营使用多年，可为研究团队提供现场运行、检修、维护及故障等完备实际数据；\n   （2）可帮助协调铁路部门为研究者提供现场试验、测试等机会。\n    2.对研究团队的要求：\n   （1）项目负责人应有博士学位、高级职称，具有多年研究电气化铁路弓网关系的经历、经验，并具有一定的相关方向研究成果（论文、专利、相关方向科研项目等）；\n   （2）研究团队人员构成应合理，研究团队能积极配合本企业技术人员开展相关研究工作。","李金船",18919011389,"2985369276@qq.com"]
[88,"酒泉市肃州\n区","酒泉金沙源生物科技有限公司","民营企业","农业","肉苁蓉产品的研发","研发产品利润分成","杨春燕",15109379725,"270642830@qq.com"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}